****

**5. Объем предоставляемых услуг:** 24 человека / день, вместимость 24 человека\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

**6. Размещение объекта:** Отдельно стоящее, двухэтажное здание, занимаемый организацией этаж – 1и 2, базовый материал несущих конструкций: кирпич, ж/б плиты, лестница: железобетон

 (отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

**7. Количество и назначение входов:** 2 (1- основной, 1 – запасной)

**8. Год постройки:** 1956

**9. Год последней реконструкции:** 1997\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |  |
| --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 200 |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Автобус № 2, 4, Остановка «ул. Новокуйбышевская» |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | есть, нет |
| Регулируемые переходы | есть, нет | со звуковой сигнализацией | есть, нет |
| Нерегулируемые переходы | есть, нет |  |  |
| Внеуличные переходы | есть, нет | с пандусом | есть, нет |
|  |  | с подъемником | есть, нет |
| Тактильные указатели | есть, нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 смболее 4 см | Съезды с уклоном более 10% | есть, нет |
| Открытые лестницы | есть, нет | Пандусы с уклоном более 8% | есть, нет |
| Поручни на лестницах | есть, нет | Поручни на пандусах | есть, нет |

| **№****поме-щений по плану****БТИ** | **Наименование элемента объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория инвалидов, для которых установлен норматив\*** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)** |
|  | **1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)** |
|  | Ширина прохода, калитки | > 1,2 м | 1,05 | К, О | Реконструкция |  |
|  | Информация об объекте | наличие |  | К, О, С, Г | Установка |  |
|  | 1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |
|  | Указатели направления движения | наличие | нет | К, Г | Установка |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0 м | 2,0 | К |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимостиДля обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 1,2 мне менее 2,0 х 1,8 м | 2,0 | К |  |  |
|  | Тактильная полоса перед съездом  | > 0,8 м | нет | С | Установка |  |
|  | Тактильная полоса перед лестницей | > 0,8 м | нет | С |  |  |
|  | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | > 0,8 м | нет | С |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы  | 0,5-0,6 м |  | С | Установка  |  |
|  | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м |  | К, С, О |  |  |
|  | Высота бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м | нет | К, С, О | Установка |  |
|  | Места отдыха\*\* | наличие | нет | К, О | Создание |  |
|  | **1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)** |
|  | Расстояние до входа в здание | < 50 м | 30 | К, О |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м | > 5% (не менее 1 места) | нет | К | Создание |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м | нет | К | Создание |  |
|  | **1.4. Открытая лестница** |
|  | Ширина лестничных маршей | > 1,35 м |  | О, С |  |  |
|  | Марш лестницы между площадками | 3-12 ступеней |  | О, С |  |  |
|  | Единообразная геометрия ступеней | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Высота подступенка | 0,12-0,15 м |  | О, С |  |  |
|  | Ширина проступей | 0,35-0,4 м |  | О, С |  |  |
|  | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | ≥ 0,8-0,9 м |  | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | О,С |  |  |
|  | расстояние между поручнями | > 1,0 м |  | О, С |  |  |
|  | высота поручней | 0,9 м  |  | О |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | О |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м |  | О, С |  |  |
|  | 1.5. Пандус на рельефе |
|  | Высота подъема одного марша | < 0,8 м |  | К |  |  |
|  | Угол уклона | < 5 ° |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |
|  | расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м |  | К, О |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м |  | К |  |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  | О |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | К, О |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м |  | К, О |  |  |
|  | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | наличие |  | К |  |  |
|  | в верхнем окончании пандуса | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | промежуточная площадка при прямом пути движения(при высоте пандуса более 0,8 м) | >1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | промежуточная площадка на повороте пути движения | > 1,5 х 1,5 м |  |  |  |  |
|  | в нижнем окончании пандуса | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках  | наличие |  | К, О |  |  |
|  | **2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)** |
|  | **2.1. Крыльцо или входная площадка** |
|  | Высота площадки  | м | 0,5 |  |  |  |
|  | Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина) | >1,4 х 2 мили 1,5 х 1,85 м | 2,3х7,50 м | О, С |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом(ширина х глубина) | >2,2 х 2,2 м | 2,3х15,5м | К | реконструкция |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие | наличие | К, О, С |  |  |
|  | Навес | наличие | наличие | К, О |  |  |
|  | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие | нет | К, О, С | установка |  |
|  | Информация об объекте | наличие | наличие | Г |  |  |
|  | Система вызова помощи | наличие | наличие | К |  |  |
|  | **2.2. Лестница наружная** |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | нет | О, С | установка |  |
|  | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы  | 0,6 м | 0,6 | С |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | нет | С | Установка |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | наличие | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | 0,14 м | О, С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | О, С | установка |  |
|  | высота поручней | 0,9 м |  | О, С |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | О, С |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м |  | О, С |  |  |
|  | Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м\*\* | наличие |  | О, С |  |  |
|  | **2.3. Пандус наружный** |
|  | Ширина марша  | >1,0 м | 2,07 | К | реконструкция |  |
|  | Угол уклона | <5 ° | <5 ° | К |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м | 0,5 | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | установка |  |
|  | расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м |  | К, О |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м |  | К |  |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  | О |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | К, О |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м |  | К, О |  |  |
|  | Площадки на горизонтальном участке пандуса: |  |  |  |  |  |
|  | в верхнем окончании пандуса |  ≥1,5 х 1,5 м | 1,76 х 2,04 м | К |  |  |
|  | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | > 1,5 м |  | К |  |  |
|  | промежуточная площадкана повороте пути движения  | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | в нижнем окончании пандуса |  ≥1,5 х 1,5 м | 4,7 х 5,0 м | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К, О | установка |  |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | нет | К, О | установка |  |
|  | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие |  | К |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа\*\* | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Световой маяк у входа\*\* | наличие | нет | Г | установка |  |
|  | **2.4. Тамбур** |
|  | Габариты(глубина х ширина) | > 2,3 х 1,5 м,при реконструкции – (1,5-1,8) х 2 м | 1,40 х 1,97 м | К |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Р 1,38м | К, О |  |  |
|  | Ширина дверного проема  | > 1,2 м,при реконструкции – ≥0,9 м  | 1,24м, 1,35м | К, О |  |  |
|  | Высота порога наружного, внутреннего | каждого элемента – < 0,014 м, общая высота– ≤ 0,028 м | наружного – 0,05 м.внутреннего – 0,03 м. | К | Реконструкция |  |
|  | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен | наличие | наличие | С |  |  |
|  | **3. Пути движения на объекте(для доступа в зону оказания услуги)** |
|  | **3.1. Лестница на уровень 1-го этажа** |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | наличие | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | наличие 0,20м | О, С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | наличие | О, С | замена |  |
|  | на высоте | 0,9 м | 0,6м; 0,8м; 1,45м | О, С |  |  |
|  | Нетравмирующие завершения поручней | наличие | наличие | О, С |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | ≥ 0,3 м | нет | О, С |  |  |
|  | **3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа** |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |
|  | Угол уклона | <5 ° |  | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | >1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |
|  | расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м |  | К, О |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м |  | К |  |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  | О |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | К |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | > 0,3 м |  | К, О |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К |  |  |
|  | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие | нет | К | Не требуется |  |
|  | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):  |  | нет |  |  |  |
|  | стационарный | наличие | нет | К |  |  |
|  | мобильный | наличие | нет | К | Создание |  |
|  | **3.3. Коридоры/холлы** |
|  | Ширина полосы движения  | > 1,2 м | 1,3 м | К |  |  |
|  | Разворотные площадки | > 1,5 х 1,5 м | нет | К |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина) | > 1,0 м | нет | К,О | Установка |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | нет | К, Г | Установка |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | нет | К, Г | Установка |  |
|  | Речевые информаторы и маяки\*\* | наличие | Нет | С | Установка |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации\*\* | наличие | Нет | Г | Установка |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы\*\* | наличие | нет | Г | Установка |  |
|  | Тактильная схема | наличие | нет | С | Установка |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):  | наличие | наличие | К, О, С, Г |  |  |
|  | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м | ≥ 1 на этаж | наличие | О |  |  |
|  | для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина– 0,9 м  | > 1 на этаж | наличие | К |  |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < 0,1 м | нет | С |  |  |
|  | Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) | 0,6 м | нет | С | Установка |  |
|  | Опорные устройства  | наличие | наличие | О,С |  |  |
|  | Контрастная маркировка дверных проемов\*\* | наличие | наличие | С |  |  |
|  | **3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)** |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие |  | С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице: | наличие |  | О |  |  |
|  | на высоте  | 0,9 м |  | О |  |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней | наличие |  | К |  |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней | наличие |  | О |  |  |
|  | **3.5. Пандус внутренний на этаже** |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |
|  | Угол уклона  | < 5 ° |  | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |
|  | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м |  | К |  |  |
|  | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м |  | О |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К |  |  |
|  | **3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)** |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) | 0,6 м | нет | С | установка |  |
|  | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | нет | С | установка |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | наличие | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | Наличие, 0,20 | О, С |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон:  | наличие | наличие | О, С | замена |  |
|  | на высоте  | 0,9 м | 0,66м; 0,88м. | О, С |  |  |
|  | Нетравмирующие завершения поручней | наличие | наличие | О, С | замена |  |
|  | Завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу | > 0,3 м | нет | О, С | установка |  |
|  | Цифровые контрастные обозначения этажа | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Указатели номера этажа на поручне тактильные\*\* | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Лестница №\_\_\_\_(вкладка при наличии других лестниц) |  |  |  |  |  |
|  | **3.7. Лифт пассажирский** |  |
|  | Кабина: |  | нет |  | Не требуется |  |
|  | габариты (глубина х ширина)  | при новом строительстве – ≥ 1,5 х 1,7 м,для действующих объектов –≥ 1,1х1,4 м |  | К |  |  |
|  | ширина дверного проема  | при новом строительстве– ≥ 0,95 м,для действующих объектов–≥ 0,8м |  | К |  |  |
|  | Зеркало\*\* | наличие |  | К |  |  |
|  | Поручни\*\* | наличие |  | О |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта\*\* | наличие |  | Г, С |  |  |
|  | Знак доступности | наличие |  | К |  |  |
|  | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта | наличие |  | C |  |  |
|  | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом | наличие |  | С |  |  |
|  | **4. Зона оказания услуги(в зависимости от сферы деятельности)** |
|  | **4.1. Обслуживание через окно/прилавок** |
|  | Высота рабочей поверхности | 0,8-1,1 м |  | К |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | > 1,2 м |  | К |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |
|  | **4.2. Обслуживание в кабинете №5** |
|  | Ширина проема двери  | > 0,9 м | 0,76 | К | реконструкция |  |
|  | Высота порога | отсутствие | отсутствует | К, О |  |  |
|  | Информация тактильная | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, С, Г | установка |  |
|  | размещение на высоте\*\* | < 1,8 м |  | К |  |  |
|  | высота прописных букв\*\* | > 0,025 м |  | С |  |  |
|  | Габариты зоны сидения (глубина) | > 1,2 м | 1,35м | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски  | > 1,5 х 1,5 м | 1,35х0,9 м | К | создание |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности  | 0,7-0,8 м | 0,75 м | К, О |  |  |
|  | **4.2. Обслуживание в кабинете № 3 № 9 №14** |
|  | Ширина проема двери  | > 0,9 м | 0,76 м | К | реконструкция |  |
|  | Высота порога | отсутствие | 0,04-0,06м | К, О | реконструкция |  |
|  | Информация тактильная | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, С, Г | установка |  |
|  | размещение на высоте\*\* | < 1,8 м |  | К |  |  |
|  | высота прописных букв\*\* | > 0,025 м |  | С |  |  |
|  | Габариты зоны сидения (глубина) | > 1,2 м | 1,2 м | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски  | > 1,5 х 1,5 м | 1,5 х 1,5 м | К |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности  | 0,7-0,8 м | 0,7 м | К, О |  |  |
|  | **4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет**  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > 1,2 м | 1,44 | К |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее) | 0,8-1,1 м | нет | К |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |
|  | **4.4. Кабина индивидуального обслуживания №\_\_\_\_(примерочная, переговорная, кабина телефона)** |
|  | Ширина х глубина | 1,5х1,5 м  |  | К |  |  |
|  | Место для сидения\*\* | наличие  |  | О |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)\*\* | наличие |  | О |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
|  | **4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)** |
|  | Доля мест для колясочников | > 2 %  |  | К |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > 1,2 м |  | К |  |  |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха  | > 2 |  | Г |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет | К | создание |  |
|  | **5. Cанитарно-бытовые помещения** |
|  | **5.1. Санузел для посетителей** |
|  | Санузел | наличие | есть | Г | реконструкция |  |
|  | **5.2. Санузел для инвалидов** |
|  | Санузел | наличие | нет | К, О, С | создание |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | нет | К | установка |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м | 0,55 | К, О | реконструкция |  |
|  | Направление открывания дверей | наружное | наружное | К |  |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  | нет |  |  |  |
|  | количество кабин | > 1 шт. |  | К, О |  |  |
|  | ширина дверного проема | > 0,9 м |  | К, О |  |  |
|  | габариты (минимальная глубина) | > 1,8 м |  | К, О, С |  |  |
|  | габариты (минимальная ширина) | ≥ 1,65 м |  | К, О, С |  |  |
|  | Унитаз: |  |  |  |  |  |
|  | опорные поручни | наличие | нет | К, О | установка |  |
|  | откидные поручни\*\* | наличие | нет | К | установка |  |
|  | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 × 1,2 м | нет | К | создание |  |
|  | крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | установка |  |
|  | Раковина: |  |  |  |  |  |
|  | высота раковины  | 0,75-0,85 м | 0,87 | К, О | замена |  |
|  | опорный поручень | наличие | нет | О | установка |  |
|  | водопроводный кран с рычажной рукояткой  | наличие | наличие | К, О |  |  |
|  | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа\*\* | наличие | нет | К, О | установка |  |
|  | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м | нет | К | создание |  |
|  | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | установка |  |
|  | Зеркало поворотное | наличие | нет | К, О | установка |  |
|  | Писсуар на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы | нет | К | установка |  |
|  | Душевые: |  | нет |  |  |  |
|  | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | ≥ 0,9 х 1,5 м |  | К, О |  |  |
|  | размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина) | ≥ 0,48 х 0,85 м |  | К, О |  |  |
|  | опорный поручень | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Система тревожной сигнализации | наличие | нет | К, О, С | установка |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых |
|  | **5.2. Санузел для инвалидов (дети)** |
|  | Санузел | наличие | наличие | К, О, С |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | нет | К | установка |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м | 0,56 | К, О |  |  |
|  | Направление открывания дверей | наружное | наружное | К |  |  |
|  | Кабины для инвалидов: |  |  |  |  |  |
|  | количество кабин | > 1 шт. | 2 | К, О |  |  |
|  | ширина дверного проема | > 0,9 м | 0,56 | К, О |  |  |
|  | габариты (минимальная глубина) | > 1,8 м | 1,70 | К, О, С |  |  |
|  | габариты (минимальная ширина) | ≥ 1,65 м | 1,30 | К, О, С |  |  |
|  | Унитаз: |  |  |  |  |  |
|  | опорные поручни | наличие | нет | К, О | установка |  |
|  | откидные поручни\*\* | наличие | нет | К | установка |  |
|  | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 × 1,2 м | нет | К |  |  |
|  | крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | установка |  |
|  | Раковина: |  |  |  |  |  |
|  | высота раковины  | 0,75-0,85 м | 0,53 м | К, О | установка |  |
|  | опорный поручень | наличие | нет | О | установка |  |
|  | водопроводный кран с рычажной рукояткой  | наличие | нет | К, О | установка |  |
|  | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа\*\* | наличие | нет | К, О | установка |  |
|  | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м | 1,5 х 1 м | К |  |  |
|  | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | установка |  |
|  | Зеркало поворотное | наличие | нет | К, О | установка |  |
|  | Писсуар на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы | нет | К | установка |  |
|  | Душевые: |  |  |  |  |  |
|  | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | ≥ 0,9 х 1,5 м | 0,8 х 0,8 м | К, О |  |  |
|  | размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина) | ≥ 0,48 х 0,85 м |  | К, О |  |  |
|  | опорный поручень | наличие | нет | К, О | установка |  |
|  | Система тревожной сигнализации | наличие | нет | К, О, С | установка |  |
|  | **6. Средства информации и телекоммуникации на объекте** |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги  | наличие | наличие | К, О, Г, С |  |  |
|  | Надписи:  | наличие | наличие | К, О, Г, С |  |  |
|  | размещение на высоте  | > 1,5 м и < 4,5 м | 1,26-1,62м | К, О, Г, С |  |  |
|  | высота прописных букв  | > 0,075 м | 0,035-0,05 | К, О, Г, С |  |  |
|  | освещенность  | наличие | наличие | К, О, Г, С |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы: | наличие  | нет | К, О, Г, С | установка |  |
|  | размещение на высоте  | 1,3-1,4 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | высота прописных букв  | > 0,075 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | освещенность  | наличие |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля: | наличие | нет | С | установка |  |
|  | высота размещения  | 1,3-1,4 м |  | С |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие |  | С |  |  |
|  | на кнопках управления лифта  | наличие |  | С |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений  | наличие |  | С |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | наличие(не менее 1шт.) | нет | Г | установка |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | наличие(не менее 1шт.) | нет | С, Г | установка |  |
|  | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет | К |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | нет | С | установка |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | нет  | Г, С | установка |  |
|  | Малогабаритные аудио визуальные информа-ционно-справочные системы | наличие | нет | К, С, О, Г | установка |  |
|  | Индукционная система: | наличие | нет | Г | установка |  |
|  | стационарная | наличие | нет | Г |  |  |
|  | переносная | наличие | нет | Г |  |  |

**7. Выводы**

1. **Территория, прилегающая к объекту.** Необходима реконструкция ширины прохода калитки с 1,05м до 1,2 м у входа на территорию; на пути к главному входу в здание необходима установка указателей направления движения, тактильной полосы перед съездом шириной 0,5-0,6м, вывески с названием учреждения, кнопки вызова, пиктограммы; установка бордюров по краям пешеходных путей; создание места отдыха и автостоянки для инвалидов 6\*3,6м со специальным знаком для автомобиля инвалида.
2. **Входная группа.** Необходима установка поручней на входной площадке (крыльцо), необходима установка нескользкого покрытия и тактильной полосы перед лестничным маршем шириной 0,3-0,5м. Установка водоотвода. Установка информации об объекте с цифрами и буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля. Необходима реконструкция пандуса наружного с установкой поручней и навеса, установкой колесоотбойников по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м, нескользкого покрытия. Установка звукового и светового маяка у входа. Реконструкция дверного порога высотой 0,05м до высоты 0,014 м.
3. **Пути движения на объекте.** Установка речевых информаторов и маяков, экранов, пиктограмм, указателей направления движения, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем. Установка рифленой и контрастно окрашенной полосы на участках пола перед поворотом и дверями; необходимо приобретение мобильного подъемника, замена поручней на лестнице на уровень 1 этажа со стороны запасного выхода, на уровень 2 этажа.
4. **Зона оказания услуги.** Обслуживание в кабинете № 5: необходима реконструкция дверного проёма, установка тактильной информации: табличка с номером и обозначением кабинета. Необходимо создание зоны для кресла-коляски. Обслуживание в кабинете № 3, № 9, № 14: необходима реконструкция дверного проёма, установка тактильной информации с указанием кабинетов. Реконструкция порога.
5. **Санитарно-бытовые помещения.** Необходима реконструкция санузла для инвалидов, расширение дверного проёма, установка тактильной маркировки санузла, тактильных направляющих полос к унитазу, ощущаемых ногой или тростью, опорных откидных поручней, создание зоны для кресла-коляски рядом с унитазом, установка крючков для костылей, кнопки вызова.

Необходимо приспособление санузладля детей-инвалидов: расширение дверного проёма до 0,9 м, установка тактильной маркировки санузла, тактильных направляющих полос к унитазу, ощущаемыми ногой или тростью, необходима установка опорных поручней к унитазу, раковине, душевым зонам; установка раковин в соответствии с нормативами, установка крючков для костылей, кнопки вызова персонала. Рассмотреть возможность устройства трапповой системы в санузле и демонтаж душевого поддона.

1. **Средства информации и телекоммуникации на объекте.** Необходима установка на объекте указателей и пиктограмм, тактильных средств информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, текстофонов, телефонов с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, речевых информаторов и маяков, звукового маяка у входа с зоной слышимости до 5 м, световых табло для вывода оперативной информации, малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем, индукционных систем.

